Załącznik nr 1 do formularza oferty

**Wykaz urządzeń**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Producent** | **Symbol** | **Opis skrócony** | **Ilość** | **Jedn.** | **Uwagi** |
| **I.** |  |  | **ELEKTROAKUSTYKA** |  |  |  |
| **1** |  |  | **System nagłośnienia frontowego** |  |  |  |
| **1.1** |  |  | Zestawy głośnikowe szerokopasmowe | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.2** |  |  | Zestaw głośnikowy niskotonowy | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.5** |  |  | Zestaw głośnikowy frontfill | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.6** |  |  | Zestaw głośnikowy surround | 12 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.8** |  |  | Wzmacniacz mocy typ 1 | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.9** |  |  | Wzmacniacz mocy typ 2 | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **2** |  |  | **Zestawy głośnikowe mobilne** |  |  |  |
| **2.1** |  |  | Monitor sceniczny typ 1 | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **2.2** |  |  | Rama montażowa monitorów scenicznych | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **2.4** |  |  | Wzmacniacz mocy | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3** |  |  | **System cyfrowej konsolety fonicznej** |  |  |  |
| **3.1** |  |  | Cyfrowa konsoleta foniczna | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3.2** |  |  | Moduł wejść/wyjść 32/16/4 | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3.3** |  |  | Moduł wejść/wyjść 16/8 mobilny | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **4** |  |  | **Szafy/przyłacza sygnałowe/akcesoria sceniczne** |  |  |  |
| **4.22** |  |  | Dibox jednokanałowy | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **4.23** |  |  | Dibox dwukanałowy | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **5** |  |  | **Mikrofony przewodowe** |  |  |  |
| **5.1** |  |  | Mikrofon dynamiczny wokalowy typ 1 | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **5.2** |  |  | Mikrofon dynamiczny wokalowy typ 2 | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **5.3** |  |  | Mikrofon dynamiczny instrumentalny typ 1 | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **5.4** |  |  | Mikrofon dynamiczny instrumentalny typ 2 | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **5.5** |  |  | Mikrofon dynamiczny instrumentalny typ 3 | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **5.6** |  |  | Mikrofon do stopy | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **5.7** |  |  | Mikrofon pojemnościowy | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **5.8** |  |  | Zestaw mikrofonów pojemnościowych | 1 | **kpl.** | Wymóg karty katalogowej |
| **6** |  |  | **System mikrofonów bezprzewodowych** |  |  |  |
| **6.1** |  |  | Odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych | 8 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **6.2** |  |  | Nadajnik systemu mikrofonów bezprzewodowych "bodypack" | 8 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **6.3** |  |  | Mikrofon nagłowny systemu mikrofonów bezprzewodowych | 8 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **6.4** |  |  | Nadajnik systemu mikrofonów bezprzewodowych "handheld" | 4 | **szt.** |  |
| **6.5** |  |  | Splitter antenowy | 2 | **szt.** |  |
| **6.6** |  |  | Antena kierunkowa | 2 | **szt.** |  |
| **7** |  |  | **System monitorów dousznych** |  |  |  |
| **7.1** |  |  | System monitorów dousznych 1 kanał | 4 | **kpl.** | Wymóg karty katalogowej |
| **7.2** |  |  | Kombajner antenowy | 1 | **szt.** |  |
| **7.4** |  |  | Antena kierunkowa | 1 | **szt.** |  |
| **8** |  |  | **System inspicjenta/rozgłoszeniowy** |  |  |  |
| **8.1** |  |  | Matryca interkomu | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.2** |  |  | Baza łączności bezprzewodowej | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.3** |  |  | Beldback łączności bezprzewodowej | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.4** |  |  | Ładowarka | 1 | **szt.** |  |
| **8.5** |  |  | Akumulator do Beltpack | 2 | **szt.** |  |
| **8.6** |  |  | Pulpit inspicjenta | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.7** |  |  | Pulpit w amplifikatorni | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.9** |  |  | Pulpit nabiurkowy | 5 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.10** |  |  | Pulpit naścienny obsługi widowni | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.11** |  |  | Mikrofon na gęsiej szyjce | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.12** |  |  | Zestaw headset | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.13** |  |  | Wzmacniacz mocy 100V | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.14** |  |  | Zestaw głośnikowy naścienny | 15 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.15** |  |  | Zestaw głośnikowy naścienny z regulatorem | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.16** |  |  | Odtwarzacz komunikatów | 1 | **szt.** |  |
| **8.17** |  |  | Mikrofon nasłuchu akcji scenicznej | 2 | **szt.** |  |
| **8.20** |  |  | Konwerter Dante z przedwzmacniaczem mikrofonowym | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **8.21** |  |  | Mikser nasłuchu akcji scenicznej | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **9** |  |  | **System podglądu akcji scenicznej** |  |  |  |
| **9.1** |  |  | Kamera podglądu akcji scenicznej + zasilacz | 1 | **szt.** |  |
| **9.2** |  |  | Obiektyw kamery podglądu akcji scenicznej | 1 | **szt.** |  |
| **9.8** |  |  | Monitor podglądu akcji scenicznej | 1 | **szt.** |  |
| **10** |  |  | **Okablowanie stałe elektroakustyka** |  |  |  |
| **10.7** |  |  | Kabel mikrofonowy | 250 | **mb.** |  |
| **10.8** |  |  | Kabel głośnikowy 8x4mm2 | 150 | **mb.** |  |
| **10.9** |  |  | Kabel głośnikowy 4x4mm2 | 300 | **mb.** |  |
| **10.10** |  |  | Kabel sygnałowy wieloparowy 16x2x0,22mm2 | 60 | **mb.** |  |
| **10.11** |  |  | Kabel sygnałowy wieloparowy 4x2x0,22mm2 | 80 | **mb.** |  |
| **II** |  |  | **KINOTECHNIKA** |  |  |  |
| **1** |  |  | **System kinotechniki 2D** |  |  |  |
| **1.1** |  |  | Kinowy projektor cyfrowy | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.5** |  |  | Cyfrowy procesor dźwięku | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.6** |  |  | Ekran kinowy | 1 | **szt.** |  |
| **III** |  |  | **OŚWIETLENIE SCENICZNE** |  |  |  |
| **2** |  |  | **Cyfrowe urządzenia regulacji oświetlenia obwodów regulowanych** | |  |  |
| **2.1** |  |  | Naścienna szafa dimmer/switch | 3 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **2.2** |  |  | Spliter 1/6 XLR -5 | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **2.4** |  |  | Komputerowy pulpit nastawczo – sterowniczy | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3** |  |  | **Projektory i akcesoria oświetlenia sceny sali widowiskowej** |  |  |  |
| **3.1** |  |  | Reflektor teatralny na żarówkę 1000/1200W GX 9,5 | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3.2** |  |  | Przesłona czterolistna do projektora 1kW | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3.3** |  |  | Reflektor profilowy zbudowany z odlewów aluminiowych | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3.4** |  |  | Reflektor profilowy zbudowany z odlewów aluminiowych | 8 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3.5** |  |  | Naświetlacz asymetryczny LED RGBA | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3.6** |  |  | Ruchoma głowa typu Profile LED | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **3.7** |  |  | Ruchoma głowa | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **IV** |  |  | **MECHANIKA SCENICZNA** |  |  |  |
| **1** |  |  | **Mechanizmy Sali Widowiskowej** |  |  |  |
| **1.1** |  |  | Mechanizm kurtynowy kurtyny głównej z napędem ręcznym długości 11,00m, mechanizm składa się z (prowadnic aluminiowych, wózków jezdnych, olinowania, mechanizm naprężający linę, uchwytów montażowych). | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.2** |  |  | Sztankiet dekoracyjny z napędem elektrycznym bez przeciwwagi, obciążenie użytkowe belki sztankietu 150kg + ciężar własny. Długość belki sztanietu 7,00m + 2 x 0,30 m teleskopy, skok belki 9,50m. | 7 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.3** |  |  | Sofit oświetleniowy z napędem elektrycznym . Obciążenie użytkowe 350 kg + ciężar własny. Sofit wyposażony w konstrukcję kosza kablowego. Sofit długość 7,70 m skok belki sofitu 9 m, belka sofitu wykonana z konstrukcji przestrzennej aluminiowej tz. trisytem 250. | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.4** |  |  | Sofit oświetleniowy z napędem elektrycznym . Obciążenie użytkowe 350 kg + ciężar własny. Sofit wyposażony w konstrukcję kosza kablowego. Sofit długość 7,90m skok belki sofitu 7,00m, belka sofitu wykonana z konstrukcji przestrzennej aluminiowej tz. trisytem 250. | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.5** |  |  | Sztankiet do zawieszenia głośników ( grona głośnikowe), obciążenie użytkowe belki sztankietu 350kg + ciężar własny. Długość belki sztanietu 1,0m | 2 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **1.6** |  |  | Mechanizm kulisowy dwuramienny. | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **4** |  |  | **Okotarowanie sceny Sali widowiskowej** |  |  |  |
| **4.1** |  |  | Kurtyna główna materiałowa jednowarstwowa, dwuczęściowa rozsuwana wykonana z pluszu o gramaturze do 500 g/m2, kurtyna o wymiarach szerokość 11,00m, wysokość 5,60m, drapowanie materiału 100%. Kolor materiału wg. projektu wnętrz. Kurtyna zamontowana do mechanizmu kurtynowego. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dół kurtyny wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **4.2** |  |  | Kulisa wykonana z materiału kulisowego w kolorze czarnym/mat, o gramaturze do 500g/m2, o wymiarach szerokość 2,80 m, wysokość 7,00 m. Kulisa uszyta na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dół kulisy wykonana kieszeń do włożenia obciążenia | 6 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **4.3** |  |  | Fartuch wykonany z materiału jak kulisy w kolorze czarnym/mat, o gramaturze do 500 g/m2 o wymiarach szerokość 14 m, wysokość 2,00m. Fartuch uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dół fartucha wykonana kieszeń do włożenia obciążenia | 4 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **4.4** |  |  | Horyzont dwuczęściowy wykonany z materiału jak kulisa w kolorze czarnym/mat, o gramaturze do 500 g/m2 o wymiarach łącznych szerokość 14,00m, wysokość 7,0m. Horyzont uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dół horyzontu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |
| **4.5** |  |  | Horyzont wykonany z materiału horyzontowego bezszwowego w kolorze białym, o gramaturze do 250 g/m2 o wymiarach łącznych wysokość 7,00m, szerokość 7,60 m. Horyzont uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dół horyzontu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. | 1 | **szt.** | Wymóg karty katalogowej |

*miejscowość, data podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*